Konfiguracja przełącznika ethernetowego (switch) dla topologii sieci typu RING

Wywołać w przeglądarce interfejs switch’a wpisując adres IP 

Zalogować się wpisując 

Użytkownik: admin

Hasło: admin
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W grupie Network Redundancy proszę wyłączyć opcję RSTP ustawiając parametr RSTP na Disable i zatwierdzić zmianę przyciskiem Apply
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Następnie w grupie Network Redundancy / Multiple Super Ring wpisać ID Ringu i nazwę a następnie nacisnąć przycisk Add
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W dalszej kolejności wskazać porty które będą stanowiły połączenie typu RING modyfikując parametr Ring Port 1 i Ring Port 2 (nr portu należy wybrać z listy)
Ustawić parametr Ring Status na Enabled
Zatwierdzić zmiany przyciskiem Apply
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Przejść do polecenia Save i wywołać zapisanie konfiguracji do pamięci flash za pomocą przycisku Save to Flash
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